Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 г. N 575-п

Об утверждении требований к временным ограждениям
строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ на территории города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, Государственным стандартом Союза ССР ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска (далее - Требования).

2. Физическим и юридическим лицам, ведущим строительство (реконструкцию) или производство строительно-монтажных работ на территории города Челябинска, после вступления в силу настоящего постановления привести временные ограждения строительных площадок в соответствие прилагаемым к настоящему постановлению Требованиям.

3. Приведение в соответствие с Требованиями строительных ограждений объектов, срок окончания строительства (реконструкцию) или производства строительно-монтажных работ которых не позднее чем 01.05.2020, не требуется.

4. Управлению благоустройства города Челябинска обеспечить контроль за соблюдением требований к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска.

5. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

6. Внести настоящее постановление в раздел 6 "Градостроительство" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по дорожному хозяйству Алейникова В.Г., заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н.С., заместителя Главы города по вопросам градостроительства Шамне В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Временно
исполняющий полномочия
Главы города Челябинска
Н.П.КОТОВА

Утверждены
постановлением
Администрации
города Челябинска
от 29 октября 2019 г. N 575-п

Требования
к временным ограждениям строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ на территории
города Челябинска

1. Настоящие Требования к временным ограждениям строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ на территории города Челябинска (далее - Требования) разработаны в целях улучшения эстетики городской среды и внешнего вида строительных ограждений на территории города Челябинска, а также обеспечения безопасности выполнения строительно-монтажных работ и распространяются на инвентарные ограждения, предназначенные для выделения территорий строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.
2. Настоящие Требования не распространяются на:
1) постоянные (стационарные) ограждения;
2) ограждения, предназначенные для предотвращения падения людей с высоты при возведении различных зданий и сооружений;
3) ограждения, устанавливаемые для выделения зон строительства, охраняемых по условиям специального режима.
3. Необходимость установки временных ограждений строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ (далее - строительные ограждения), расположение и выбор типа ограждения определяются проектом производства работ и настоящими Требованиями в зависимости от конкретных условий и мест проведения, видов выполняемых работ.
4. Строительные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:
4.1. Защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами и обеспечения охраны материальных ценностей строительства.
Защитно-охранные строительные ограждения применяются при выполнении следующих видов работ:
1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;
2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий, сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;
3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена.
4.2. Защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участки с опасными и вредными производственными факторами.
Защитные строительные ограждения применяются при выполнении следующих видов производства работ:
1) на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;
2) на объектах нового строительства, при ремонте, реконструкции зданий, сооружений, в том числе работах на фасадах зданий;
3) при строительстве и ремонте объектов метрополитена;
4) в случае аварийного разрытия для ремонта подземных коммуникаций;
5) при прокладке кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 метра включительно);
6) при благоустроительных работах;
7) в случае ремонта и содержания дорог.
4.3. Сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
Сигнальные строительные ограждения дополнительно оборудуются запрещающими и предупреждающими знаками безопасности, геометрическая форма, цвет и смысловое значение которых установлены действующим законодательством, а также комбинированными знаками, содержащими одновременно знак безопасности и поясняющую надпись.
5. Строительные ограждения по конструктивному решению подразделяются на панельные, панельно-стоечные и стоечные.
Панели строительных ограждений могут быть сплошными (глухими) и разреженными (светопрозрачными с использованием перфорированного металлического листа или металлических прутьев).
Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
В местах расположения выезда (въезда) транспорта со строительной площадки применяются разреженные строительные ограждения.
Сигнальные строительные ограждения опасных участков на строительных площадках относятся по конструктивному решению к стоечному типу.
6. Защитно-охранные строительные ограждения по исполнению подразделяются на ограждения с доборными элементами: защитным козырьком, настилом тротуара, перилами, подкосами, и ограждениями без доборных элементов.
7. На территории города Челябинска применяются следующие типы защитно-охранных и защитных ограждений строительных площадок:
7.1. Защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием профилированного металлического листа с доборными элементами и без них согласно приложению 1 к настоящим Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием профилированного металлического листа в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
2) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска (далее - гостевые маршруты);
3) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).
Не допускается применение защитно-охранных и защитных строительных ограждений строительных площадок с использованием профилированного металлического листа в следующих условиях:
1) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
2) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с гостевых маршрутов города;
3) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
7.2. Защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием перфорированного металлического листа с доборными элементами и без согласно приложению 2 к настоящим Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок с использованием перфорированного металлического листа в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
4) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;
5) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);
6) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
7.3. Сетчатые защитно-охранные и защитные строительные ограждения строительных площадок из металлических прутьев с доборными элементами и без них согласно приложению 3 к настоящим Требованиям.
Применяются защитно-охранные и защитные сетчатые строительные ограждения строительных площадок из металлических прутьев в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
3) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города;
4) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
Не допускается применение защитно-охранных и защитных сетчатых строительных ограждений строительных площадок из металлических прутьев в следующих условиях:
1) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с гостевых маршрутов города;
2) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).
8. На территории города Челябинска допускается применение защитно-охранных строительных ограждений строительных площадок, выполняемых из типовых железобетонных сборных изделий: панелей ограждения, установленных на специальных фундаментных стаканах (далее - железобетонные строительные ограждения), с доборными элементами и без них.
Защитно-охранные железобетонные строительные ограждения применяются в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).
Не допускается применение защитно-охранных железобетонных строительных ограждений в следующих условиях:
1) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
2) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
3) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
4) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;
5) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
9. На территории города Челябинска применяются защитные строительные ограждения участков производства работ в соответствии с приложением 4 к настоящим Требованиям в следующих условиях:
1) на проезжей части дорог;
2) в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
3) по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города;
4) по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
5) в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;
6) в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);
7) на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
10. Общие требования к строительным ограждениям:
10.1. Строительные ограждения должны соответствовать настоящим Требованиям.
10.2. Строительные ограждения должны обеспечивать удобство установки и демонтажа, безопасность монтажа и эксплуатации, экономичность изготовления и эксплуатации на период строительства, долговечность, модульность, применение унифицированных секций, возможность повторного применения, отсутствие заглубленных фундаментов, возможность установки доборных элементов (защитных козырьков, перил, подкосов, настилов тротуаров), безопасность дорожного движения.
10.3. В строительных ограждениях должны предусматриваться ворота для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей согласно приложению 4 к настоящим Требованиям. Цветовое решение ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей совпадает с решением секции ограждения, если иное не предусмотрено настоящими Требованиями.
10.4. Высота стоек сигнальных строительных ограждений составляет 800 мм. В состав сигнальных ограждений входят следующие элементы: стойки, опоры (лежни), строительная лента, проволока или канат, натягиваемые между стойками. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно превышать 6000 мм.
10.5. На территории города Челябинска применяются строительные ограждения с доборными элементами в соответствии с приложением 5 к настоящим Требованиям.
10.5.1. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.
10.5.2. Козырьки и настилы тротуаров строительных ограждений должны изготовляться в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков и настилов тротуаров должна быть кратна длине панелей ограждений.
10.5.3. Защитный козырек должен устанавливаться по верху строительных ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части.
10.5.4. Панели козырька должны обеспечивать перекрытие настилов тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50 - 100 мм.
10.5.5. Конструкция панелей настилов тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1200 мм.
10.5.6. Конструкция панелей козырьков и настилов тротуаров должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.
10.5.7. Настилы тротуаров строительных ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.
10.5.8. Конструкция перил должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня, расположенного на высоте 1100 мм от уровня тротуара.
Поручни должны крепиться к стойкам с внутренней стороны и иметь травмобезопасное исполнение.
10.5.9. Способ соединения элементов строительных ограждений должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.
10.5.10. Конструкция крепления элементов строительных ограждений должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения.
11. Допускается декоративно-художественное оформление защитно-охранных строительных ограждений.
12. Декоративно-художественное оформление секций может состоять из:
1) информационного поля с текстом, кроме информации рекламного характера;
2) информационного поля с графическим изображением (3d, карта, фотографии и иные изображения, кроме информации рекламного характера).
Информационное поле может содержать схему движения и мест разворота транспорта, объектов пожарного водоснабжения, информацию о названии застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ, сроках начала и окончания работ, а также информацию о строящемся объекте, а именно: название объекта, факты (число запланированных объектов строительства, преимущества, которые обеспечит построенный объект) и слоганы нерекламного характера (универсальные и предназначенные для конкретного направления).
13. В качестве элементов декоративно-художественного оформления используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой.
14. Для размещения элементов декоративно-художественного оформления может быть использовано не более чем 1/3 от общего количества секций по одной стороне ограждения строительной площадки.
Элементы декоративно-художественного оформления могут быть размещены подряд не более чем на четырех секциях.
Не допускается размещение декоративно-художественного оформления на разреженных строительных ограждениях в местах выезда (въезда) транспорта со строительной площадки.
15. Элементы декоративно-художественного оформления должны относиться исключительно к строящемуся объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
16. Декоративно-художественное оформление производится путем размещения на поверхности панелей строительного ограждения визуализаций и (или) текстового изображения, нанесенного на подложку методом покраски, наклейки, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям на период строительства, реконструкции объекта.
17. При декоративно-художественном оформлении не допускается:
1) нарушение геометрических параметров панелей ограждений;
2) нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления;
3) размещение элементов оформления на воротах для проезда строительных и других машин и калитках для прохода людей;
4) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций;
5) размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, в том числе баннерной.
18. Допускается размещение на строительных ограждениях элементов праздничного (тематического) оформления в соответствии с Правилами благоустройства территории города Челябинска, утвержденными решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 N 16/32.

Заместитель
Главы города Челябинска
по вопросам градостроительства
В.В.ШАМНЕ

Приложение 1
к Требованиям
к временным ограждениям
строительных площадок
и участков производства
строительно-монтажных работ
на территории
города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение
строительных площадок. Тип 1

Условия размещения	Технические характеристики	
По условиям проведения работ:
- в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
- в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска;
- в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре).
По видам строительных работ:
- на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;
- новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий;
- строительство и ремонт объектов метрополитена	Высота секции - 1600, 2000 мм.
Длина секции с опорным блоком и ограждением - 2000 мм.
Опорный блок:
- бетонный или песчано-полимерный габаритами 600 x 250 x 150 мм;
- железобетонный блок специального сечения.
Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие.
Заполнение секции, защитного козырька и ограждения - профилированный металлический лист, порошково-полимерное покрытие.
Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7037, 7038, 7040, 7042, 7045, 7046.
Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 4	
Секция строительного ограждения

Рис. 1	
Рисунок не приводится.	
Общий вид строительного ограждения

Рис. 2	
Рисунок не приводится.	
Секция строительного ограждения

Рис. 3	
Рисунок не приводится.	
Общий вид строительного ограждения

Рис. 4	
Рисунок не приводится.	

Приложение 2
к Требованиям
к временным ограждениям
строительных площадок
и участков производства
строительно-монтажных работ
на территории
города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение
строительных площадок. Тип 2

Условия размещения	Технические характеристики	
По условиям проведения работ:
- в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
- по периметру застройки с выходом на гостевые маршруты города, утвержденные правовым актом Администрации города Челябинска;
- по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
- в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города;
- в промышленной зоне или на свободной от застройки территории (на пустыре);
- на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
По видам строительных работ:
- на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;
- новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий;
- строительство и ремонт объектов метрополитена	Высота секции - 1600, 2000 мм.
Длина секции с опорным блоком и ограждением - 2000 мм.
Опорный блок - железобетонный блок специального сечения.
Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек, вертикальных и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие.
Заполнение секции, защитного козырька и ограждения - перфорированный металлический лист/металлические кассеты порошково-полимерное покрытие.
Типоразмер перфорации металлического листа - Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 - 24,0.
Типоразмер перфорации металлических кассет - Rv 10,0 - 15,0; Rv 15,0 - 21,0; Rv 20,0 - 24,0.
Возможно применение художественной перфорации по согласованию с Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска. <*>
Цветовое решение.
Вариант 1:
- несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7031;
- перфорированный лист - RAL 7001, 7040, 7045, 7046.
Вариант 2:
- несущий каркас ограждения, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 7001, 7004, 7045, 7048;
- перфорированный лист - RAL 7047, 7035.
Секции строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом, строительного ограждения с заполнением металлическими кассетами и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 3	
Секция строительного ограждения с заполнением металлическим перфорированным листом

Рис. 1	
Рисунок не приводится.	
Секция строительного ограждения с заполнением металлическими кассетами

Рис. 2	
Рисунок не приводится.	
Общий вид строительного ограждения

Рис. 3	
Рисунок не приводится.	

--------------------------------
<*> В целях согласования применения на строительных ограждениях художественной перфорации в комитет Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска направляются:
- заявление о согласовании применения на строительных ограждениях художественной перфорации по свободной форме;
- эскизное предложение художественной перфорации с указанием размерных характеристик;
- ситуационная схема с указанием расположения и размерных характеристик строительного ограждения.

Приложение 3
к Требованиям
к временным ограждениям
строительных площадок
и участков производства
строительно-монтажных работ
на территории
города Челябинска

Защитно-охранное и защитное строительное ограждение
строительных площадок, участков производства работ. Тип 3

Условия размещения	Технические характеристики	
По условиям проведения работ:
- в стесненных условиях городской застройки с перекрытиями пешеходных зон;
- по периметру застройки с выходом на городские магистрали, улицы и дороги города;
- в застройке, в случае если строительное ограждение просматривается с городских магистралей, улиц или дорог города, кроме гостевых маршрутов города, утвержденных правовым актом Администрации города Челябинска;
- на особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях.
По видам строительных работ:
- на объектах со стационарными ограждениями, являющимися зоной проведения строительно-монтажных работ;
- новое строительство, ремонт, реконструкция зданий, сооружений, в том числе работы на фасадах зданий;
- строительство и ремонт объектов метрополитена	Высота секции ограждения строительных площадок - 2000 мм.
Высота секции ограждения участков производства работ - 1200, 1600 мм.
Длина секции ограждения строительных площадок с опорным блоком и ограждением - 2000 мм.
Длина секции ограждения участков производства работ с опорным блоком и ограждением - 1200, 1600 мм.
Опорный блок - бетонный или песчано-полимерный габаритами 600 x 250 x 150 мм.
Секция ограждения - рамная, стальной сварной каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей с опорным элементом и без, порошково-полимерное покрытие.
Заполнение - панель серии "CITY 3D", металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки 50 x 200 мм, порошково-полимерное покрытие.
Цветовое решение заполнения и несущего каркаса, ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей - RAL 6004, 6005, 6028, 7001, 7031, 7040, 7045, 7046.
Секция строительного ограждения и общий вид строительного ограждения отображены на рисунках 1 - 2	
Секция строительного ограждения

Рис. 1	
Рисунок не приводится.	
Общий вид строительного ограждения

Рис. 2	
Рисунок не приводится.	

Приложение 4
к Требованиям
к временным ограждениям
строительных площадок
и участков производства
строительно-монтажных работ
на территории
города Челябинска

Типовые ворота
для проезда строительных и других машин
и калитки для прохода людей

Технические характеристики	
Высота ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей в соответствии с высотой применяемого типа строительного ограждения.
Длина ворот для проезда строительных и других машин - 4200, 5000 мм.
Длина калитки для прохода людей - 1000, 1200 мм.
Каркас - рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, порошково-полимерное покрытие.
Цветовое решение ворот для проезда строительных и других машин и калиток для прохода людей железобетонных строительных ограждений - RAL 7031 RAL 7001, 7004, 7045, 7048.
Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей отображен на рисунке 1	
Общий вид ворот для проезда строительных и других машин и калитки для прохода людей

Рис. 1	
Рисунок не приводится.	

Приложение 5
к Требованиям
к временным ограждениям
строительных площадок
и участков производства
строительно-монтажных работ
на территории
города Челябинска

Типовая секция
защитных и защитно-охранных строительных ограждений
строительных площадок с доборными элементами

Технические характеристики	
Высота секции - 2000 мм без козырька, 2600 мм с козырьком.
Длина секции - 2000 мм.
Высота ограждения - 1100 мм.
Ширина настила тротуара - 1200 мм.
Настил - деревянный.
Каркас - рамный стальной, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, подпорок и раскосов, порошково-полимерное покрытие.
Поручень по ГОСТ Р 51261-2017.
Цветовое решение и заполнение секции, защитного козырька и ограждения совпадает с решением строительного ограждения, применяемого в соответствующих условиях.
Заполнение секции с доборными элементами защитно-охранных железобетонных строительных ограждений - панель серии "CITY 3D", металлические прутья диаметром 4 мм, размер ячейки - 50 x 200 мм, порошково-полимерное покрытие
Общий вид секции отображен на рисунке 1	
Общий вид секции

Рис. 1	
Рисунок не приводится.