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                                                                                                                                      Приложение 3
                                                                                                                                                                                 к распоряжению Администрации города
 от ________________ № ______________
Основные виды разрешенного использования, предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки                   в границах улиц: Бажова, Героев Танкограда, Котина, Культуры в Тракторозаводском районе города Челябинска

1. Планируемая территориальная зона для территории жилой застройки в границах улиц: Бажова, Героев Танкограда, Котина, Культуры                 в Тракторозаводском районе города Челябинска − территориальная зона Б.3.3 «Смешанная зона реновации в зонах развития».
Территориальная зона Б.3.3 предназначена для размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения на единой территории и инфраструктуры, необходимой для функционирования таких объектов в отношении территорий (земельных участков и объектов капитального строительства), включенных в границы комплексного развития территории города Челябинска. Градостроительный регламент данной зоны применяется в целях подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой в отношении территорий, в границах которых осуществляется комплексное развитие территорий.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные   и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Б.3.3:
	Виды разрешенного использования земельных участков
	Минимальный размер участка, кв. м
	Максимальный размер участка, кв. м
	Минимальный отступ от границ красных линий, территорий общего пользования, м
	Минимальный процент застройки
	Максимальный процент застройки
	Минимальный процент озеленения
*
	Коэффициент строительного использования
	Предельная этажность/ максимальная высота ОКС, м

	Основные виды разрешенного использования

	(2.1.1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка**
	900/НУ**
	5000
	3
	15
	НУ
	15
	1,8
	4/НУ

	(2.3) блокированная жилая застройка**
	150/НУ**
	500
	3
	15
	НУ
	15
	НУ
	3/НУ

	(2.5) среднеэтажная жилая застройка**
	3000/НУ**
	НУ
	3
	15
	НУ
	15
	4,0
	8/НУ

	(2.6) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)**
	4000/НУ**
	НУ
	3
	15
	НУ
	15
	4,0
	НУ/НУ

	(2.7.2.) размещение гаражей для собственных нужд
	НУ
	5000
	НУ
	30
	60
	30
	НУ
	НУ/НУ

	(3.1.1) предоставление коммунальных услуг
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ/НУ

	(3.1.2) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	НУ
	5000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.2.4) общежития
	НУ
	30000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.3) бытовое обслуживание
	НУ
	5000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.4.1) амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	НУ
	НУ
	3
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.5) образование и просвещение
	НУ
	НУ
	10
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.5.1) дошкольное, начальное и среднее общее образование***
	НУ
	НУ
	10
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.5.2) среднее и высшее профессиональное образование****
	НУ
	НУ
	НУ
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.6.1) объекты культурно-досуговой деятельности
	НУ
	15000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.7.1) осуществление религиозных обрядов
	НУ
	НУ
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.7.2.) религиозное управление и образование
	НУ
	НУ
	10
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.8) общественное управление
	НУ
	15000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.8.1) государственное управление
	НУ
	15000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.8.2) представительская деятельность
	НУ
	15000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.9.1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(3.10.1) амбулаторное ветеринарное обслуживание
	2000
	НУ
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.1) деловое управление
	НУ
	10000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.4) магазины
	НУ
	5000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.5) банковская и страховая деятельность
	НУ
	10000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.6) общественное питание
	НУ
	5000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.7) гостиничное обслуживание
	НУ
	10000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.8.1) развлекательные мероприятия
	НУ
	15000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.9) служебные гаражи
	НУ
	5000
	3
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(4.9.2) стоянка транспортных средств 
	НУ
	5000
	НУ
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(5.1.1) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	НУ
	15000
	3
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(5.1.2) обеспечение занятий спортом в помещениях
	НУ
	6000
	3
	10
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(5.1.3) площадки для занятий спортом
	НУ
	НУ
	0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(5.1.4) оборудованные площадки для занятий спортом
	НУ
	НУ
	0 – не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(5.2.1) туристическое обслуживание
	НУ
	5000
	3
	30
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(6.8) связь
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(8.3) обеспечение внутреннего правопорядка
	НУ
	5000
	0
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(12.0) земельные участки (территории) общего пользования
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(12.0.1) улично-дорожная сеть
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	15
	НУ
	НУ/НУ

	(12.0.2) благоустройство территории
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	НУ
	40
	НУ
	НУ/НУ


ОКС – объекты капитального строительства
НУ – не устанавливаются 
Примечания:
* Процент озеленения должен учитывать сочетание древесной, кустарниковой и травянистой растительности в пропорции 4:3:3 соответственно.                        В случае наличия в границах земельного участка охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, исключающих возможность размещения древесной                   и (или) кустарниковой растительности, указанные пропорции не подлежат применению.
** Строительство территории жилой застройки с видами разрешенного использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 допускается только при достижении минимального уровня обеспеченности и доступности объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Челябинск», утвержденными решением Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8.
Минимальные размеры земельного участка (кв. м) не устанавливаются при образовании земельного участка для эксплуатации существующего объекта капитального строительства с видами разрешенного использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6, введенных в эксплуатацию до 06.09.2023, при условии соблюдения технических регламентов.
К земельным участкам с видами разрешенного использования 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6, образуемым в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной до 06.09.2023, применяются размеры земельных участков, установленные такой документацией по планировке территории.
*** Площадь земельного участка составляет для дошкольного образования: мощностью до 100 человек − 44 кв. м на человека, свыше 100 − 38 кв. м,                     в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест − 30 кв. м. Начальное и общее образование: до 500 мест − 65 кв. м на человека, до 600 мест − 55 кв. м на человека, до 800 мест − 45 кв. м на человека, до 1100 мест − 36 кв. м на человека, до 1500 − 23 кв. м на человека, до 2000 − 18 кв. м                            на человека.
**** Площадь земельного участка составляет для профессиональных образовательных организаций: мощностью до 300 человек − 20000 кв. м, от 300 до 400 − 24000 кв. м, свыше 400 до 600 − 31000 кв. м, свыше 600 − 37000 кв. м. Для образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения (площадь учебной зоны) на 1000 студентов − 40000 кв. м, в заочной форме обучения, для институтов повышения квалификации на 1000 студентов −                                        20000 кв. м. Площадь зоны студенческих общежитий на 1000 проживающих − 20000 кв. м.
***** Для встроенных, встроенно-пристроенных объектов капитального строительства.
3. Коэффициент строительного использования территориальной зоны Б.3.3 − 3,0.
4. Сумма общих площадей помещений, выполняющих жилую функцию (в том числе необходимых для эксплуатации жилых помещений       и относимых к общему имуществу многоквартирных домов), не может превышать 80 % от суммы общих площадей всех объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в границах элемента планировочной структуры.
5. Минимальная высота первого этажа (от отметки чистого пола) объектов капитального строительства, расположенных вдоль красных линий − 3,6 м.
6. В территориальной зоне Б.3.3 допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, при условии,                    что площадь таких объектов не превышает 5 % от площади застройки объектов капитального строительства, которые размещаются в границах данных земельных участков, при условии, что сумма площадей нестационарного торгового объекта и объекта капитального строительства                    не противоречит параметрам данной зоны. При этом нестационарные торговые объекты по своему назначению не должны противоречить видам разрешенного использования зоны Б.3.3.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Б.3.3 и расположенных               в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии с Приложением к части 2 «Градостроительные регламенты» Правил.
[bookmark: _GoBack]8. Для вида разрешенного использования 2.3 минимальный и максимальный размер участка считать в расчете на одну блок-секцию.
9. В случае если земельный участок, на котором планируется строительство (реконструкция) объекта капитального строительства, находится в границах территорий, предусматривающих требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в соответствии Частью 3.2 «Карта территории регулирования архитектурно-градостроительного облика» Правил, на такой объект распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, установленные разделом 4 «Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства» приложения 2 «Часть 2. Градостроительные регламенты» Правил.



Начальник Управления 
по архитектурно-градостроительному проектированию
города Челябинска                                                                                                                                                                                          Н. В. Чернушкина
